Кузов вахтовый КВ «Любава» 
на автомобильном шасси по выбору заказчика

Шасси	
По выбору заказчика 	
Кабина водителя 	Оборудована световым и звуковым сигналом (зуммер) на открытие дверей фургона	
Защита автомобиля 	Боковая и задняя	
Маркировка автомобиля светоотражающей лентой 	Соответствует Правилам ООН № 48, №104	
Кузов соответствует следующим требованиям:	
Технология изготовления кузова	Бескаркасная из многослойных клееных бесшовных сэндвич-панелей.	
Утеплитель панелей кузова	Экструдированный пенополистирол	
Жесткость конструкции	•	Плита пола устанавливается на облегченный надрамник (основание), представляющий собой две продольные металлические балки, опирающиеся на лонжероны шасси. Между балками проложены усиливающие пол поперечины. 
•	Пол кузова и боковые стены усилены внутренними ребрами жесткости из полос фанеры, поставленных «на ребро» с шагом 300-600 мм, что обеспечивает необходимую несущую способность сэндвич-панелям и гарантирует их целостность.	
Окантовка	Цельный алюминиевый профиль на всю длину панели с применением гидроизолирующих клеев без механических креплений и сверления отверстий в стенах и крыше, применение окантовки из оцинкованной стали, полиэстера или других металлов (материалов), подверженных коррозии, не допускается.	
Материал фурнитуры 	Нержавеющая сталь	
Материал дверных проемов	Нержавеющая сталь	
Цвет наружной обшивки кузова	Бежевый / по выбору заказчика	
Материал наружной обшивки кузова:	Стены, двери и крыша	Армированный стекловолокном пластик 	
	Днище	Защищено листом из оцинкованной стали с антикоррозийной обработкой 	
Цвет наружной обшивки кузова	Бежевый / по выбору заказчика	
Материал внутренней обшивки кузова:	Потолок, стены	Армированный стекловолокном пластик 	
	Пол	Автолин (износостойкое, противоскользящее покрытие на резиновой основе)	
Вход / выход	Осуществляется через боковую одностворчатую дверь, снабженную поручнем и фиксатором открытого положения. Ступени встроены в конструкцию кузова. Отделка ступеней осуществляется рифленым алюминием. 	
	Запасной выход. Осуществляется через заднюю одностворчатую дверь с ограничителем открытого положения по выдвижной лестнице	
Окна (количество может варьироваться по желанию заказчика)	По левому борту	1 со сдвижной форточкой, 1 глухое	
	По правому борту	1 со сдвижной форточкой 	
	В боковой и задней двери 	Глухое 	
Приточно-вытяжная вентиляция	Осуществляется через вентиляционный люк в потолке (является аварийным выходом) и вентиляционные решетки 	
Переговорное устройство	Для связи между пассажирским отсеком и кабиной водителя 	
Посадочные места, шт.	От 7 (по желанию заказчика и в соответствие с правилами ООН № 107), отвечающие требованиям безопасности по перевозке пассажиров. Оборудованы ремнями безопасности. 	
Ящики 	Возможно размещение под сдвоенными сидениями (для перевозки инструмента и оборудования)	
Освещение	Осуществляется светодиодными светильниками от бортовой сети автомобиля	
Отопитель зависимый	Жидкостный, включенный в систему охлаждения двигателя, с электродвигателем	
Место под автономный отопитель 	1 (комплектуется по желанию заказчика)	
Технологический отсек	
По желанию заказчика кузов может быть дополнен технологическим отсеком, отделенным от пассажирского отсека перегородкой	
Дополнительная комплектация	
По желанию заказчика на кузова-мастерские может устанавливаться любое дополнительное оборудование по согласованию с конструкторско-технологическим отделом, а также по индивидуальному заказу может меняться структура и размеры кузова.